{"type":"word","content":"# TUTORIAL KONFIGURASI DASAR MIKROTIK (CLI)\n\nDokumen ini berisi panduan langkah demi langkah konfigurasi dasar MikroTik menggunakan Terminal untuk kebutuhan akses internet standar.\n\n## 1. Identitas Router\nMemberikan nama pada perangkat:\n`\/system identity set name=Xieqa-Router`\n\n## 2. Konfigurasi IP Address\n- **Interface WAN (ether1):**\n`\/ip address add address=192.168.1.2\/24 interface=ether1`\n- **Interface LAN (ether2):**\n`\/ip address add address=192.168.10.1\/24 interface=ether2`\n\n## 3. Default Gateway\nMenentukan jalur keluar ke internet:\n`\/ip route add gateway=192.168.1.1`\n\n## 4. DNS Server\nMengatur server DNS (Google DNS):\n`\/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes`\n\n## 5. Firewall NAT\nMengizinkan jaringan lokal mengakses internet:\n`\/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade`\n\n## 6. DHCP Server (Untuk Klien)\n- **Membuat Pool:**\n`\/ip pool add name=pool-lan ranges=192.168.10.2-192.168.10.254`\n- **Membuat Server:**\n`\/ip dhcp-server add name=server-lan interface=ether2 address-pool=pool-lan disabled=no`\n- **Konfigurasi Network:**\n`\/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0\/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4`\n\n## 7. Verifikasi\nCek koneksi internet:\n`\/ping google.com`\n\n---\n*Dibuat secara otomatis oleh Xieqa LLM.*"}