{"type":"word","content":"# TUTORIAL KONFIGURASI DASAR MIKROTIK VIA TERMINAL (CLI)\n\n## 1. Pendahuluan\nDokumen ini berisi langkah-langkah teknis untuk melakukan konfigurasi dasar pada perangkat MikroTik menggunakan perintah terminal. Konfigurasi ini mencakup pengaturan IP, Gateway, DNS, dan NAT agar router dapat menyalurkan internet ke jaringan lokal.\n\n## 2. Langkah-Langkah Konfigurasi\n\n### A. Mengatur Identitas Router\nMemberikan nama pada router untuk identifikasi.\n**Perintah:**\n`\/system identity set name=Router-Xieqa`\n\n### B. Pengaturan IP Address\nMenentukan IP untuk jalur masuk internet (WAN) dan jalur distribusi lokal (LAN).\n**Perintah:**\n`\/ip address add address=192.168.1.2\/24 interface=ether1` (WAN)\n`\/ip address add address=192.168.10.1\/24 interface=ether2` (LAN)\n\n### C. Pengaturan Default Gateway\nMenentukan pintu keluar data menuju internet.\n**Perintah:**\n`\/ip route add gateway=192.168.1.1`\n\n### D. Pengaturan DNS\nMengatur sistem penamaan domain agar router bisa mengenali alamat website.\n**Perintah:**\n`\/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes`\n\n### E. Konfigurasi Firewall NAT (Masquerade)\nMengizinkan IP lokal untuk menggunakan IP WAN saat mengakses internet.\n**Perintah:**\n`\/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade`\n\n### F. Konfigurasi DHCP Server\nMemberikan IP otomatis kepada client yang terhubung di ether2.\n**Perintah:**\n1. `\/ip pool add name=pool-lan ranges=192.168.10.2-192.168.10.254`\n2. `\/ip dhcp-server add address-pool=pool-lan interface=ether2 name=dhcp-lan disabled=no`\n3. `\/ip dhcp-server network add address=192.168.10.0\/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8`\n\n## 3. Pengujian\nGunakan perintah ping untuk memastikan router sudah terhubung ke internet.\n**Perintah:**\n`\/ping google.com`\n\n---\n*Dibuat secara otomatis oleh Xieqa LLM*"}