{"type":"word","content":"# PANDUAN KONFIGURASI DASAR MIKROTIK VIA TERMINAL (CLI)\n\nDokumen ini berisi langkah-langkah teknis untuk melakukan inisialisasi perangkat MikroTik agar siap digunakan dalam lingkungan jaringan profesional.\n\n## 1. Mengatur Identitas Router\nMemberikan nama unik pada perangkat untuk mempermudah identifikasi dalam jaringan.\n```bash\n\/system identity set name=Router-Xieqa\n```\n\n## 2. Konfigurasi IP Address\nMenentukan alamat IP pada interface yang terhubung ke Internet (WAN) dan jaringan lokal (LAN).\n*   **Interface WAN (ether1):**\n    ```bash\n    \/ip address add address=192.168.1.2\/24 interface=ether1\n    ```\n*   **Interface LAN (ether2):**\n    ```bash\n    \/ip address add address=10.10.10.1\/24 interface=ether2\n    ```\n\n## 3. Konfigurasi Default Gateway\nMenentukan jalur keluar utama (routing) menuju gateway penyedia layanan internet (ISP).\n```bash\n\/ip route add gateway=192.168.1.1\n```\n\n## 4. Konfigurasi DNS (Domain Name System)\nMengatur server DNS agar router dan client dapat melakukan resolusi domain (misal: google.com).\n```bash\n\/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes\n```\n\n## 5. Konfigurasi Firewall NAT (Masquerade)\nMengaktifkan fitur NAT agar perangkat di jaringan lokal (LAN) dapat mengakses internet menggunakan alamat IP pada interface WAN.\n```bash\n\/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade\n```\n\n## 6. Konfigurasi DHCP Server\nLangkah ini bertujuan agar perangkat client yang terhubung ke ether2 mendapatkan alamat IP secara otomatis.\n*   **Membuat IP Pool:**\n    ```bash\n    \/ip pool add name=pool-lan ranges=10.10.10.2-10.10.10.254\n    ```\n*   **Membuat DHCP Server:**\n    ```bash\n    \/ip dhcp-server add name=dhcp-lan interface=ether2 address-pool=pool-lan disabled=no\n    ```\n*   **Konfigurasi Network DHCP:**\n    ```bash\n    \/ip dhcp-server network add address=10.10.10.0\/24 gateway=10.10.10.1 dns-server=10.10.10.1\n    ```\n\n---\n**Catatan:** Pastikan kabel internet terpasang pada port ether1 dan perangkat lokal\/switch terhubung pada port ether2."}